*Załącznik nr 1a*

**Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia**

**Zakup i dostawa fabrycznie nowej przyczepy o ładowności 10 ton z trójstronnym systemem wywrotu   
i zawieszeniem tandemowym**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE** | | | | **PARAMETRY OFEROWANE** | |
| **DANE TECHNICZNE PRZYCZEPY** | | | | | **WARTOŚĆ** | **DANE DODATKOWE**  (\*\* opisać) |
| **1** |  | | | | | |
| Typ homologacji |  | PL |  | |  |
| Prędkość homologacyjna | km/h | 40 |  | |  |
| dmc | kg | 14780 |  | |  |
| ładowność | kg | 10000 |  | |  |
| Ogumienie (regenerowane) |  | 385/65 R22.5 |  | |  |
| Masa własna | kg | 2950-4780 |  | |  |
| **2** | **WYMIARY** | | | | | |
| Długość całkowita min. | mm | 6139 |  | |  |
| Szerokość całkowita min. | mm | 2550 |  | |  |
|  | Wysokość całkowita min. | mm | 2452 |  | |  |
|  | Długość przestrzeni ładunkowej min. | mm | 4520 |  | |  |
|  | Szerokość przestrzeni ładunkowej min. | mm | 2420 |  | |  |
|  | Wysokość przestrzeni ładunkowej min. | mm | 600 |  | |  |
|  | Wywrót / Kąt wywrotu przestrzeni ład. min. | ° | 40/40 |  | |  |
|  | Wysokość przestrzeni ład. od ziemi min. | mm | 1150 |  | |  |
|  | Pojemność min. | m3 | 6.5 |  | |  |
| **3** | **SPECYFIKACJA** | | | | | |  |
| Wysokość burty | mm | 600 |  | |  |
|  | Centralny system ryglowania ściany | x | x |  | |  |
|  | Linka spinająca ściany | szt | 1 |  | |  |
|  | Szyber z blokadą | szt | 1 |  | |  |
|  | Drabinka | szt | 1 |  | |  |
|  | Dyszel z adapterem zaczepu + Oko zaczepu | Φmm | 40-50 |  | |  |
|  | Oświetlenie z odblaskami | komplet | 1 |  | |  |
|  | Stopka podporowa hydrauliczna | szt | 1 |  | |  |
|  | Instalacja hydrauliczna i elektryczna do drugiej przyczepy | szt | 1 |  | |  |
|  | Hamulec postojowy ręczny | szt | 1 |  | |  |
|  | Hamulec pneumatyczny dwuprzewodowy z wyjściem do drugiej przyczepy | szt | 1 |  | |  |
|  | Kliny pod koła | szt | 2 |  | |  |
|  | Zawieszenie tandem | x | x |  | |  |
|  | Oświetlenie LED | komplet | 1 |  | |  |
|  | Błotniki plastikowe | szt | 4 |  | |  |
|  | Nadstawa pełna | mm | 500-600 |  | |  |
|  | Pomost roboczy z balustradą | szt | 1 |  | |  |
|  | Plandeka ze stelażem | szt | 1 |  | |  |
|  | Automatyczny zaczep tylny | szt | 1 |  | |  |
| **4** | **SERWIS** | | | | | |  | | 2490 |  |  |
| Sprzedawca na dostarczoną przyczepę udzieli minimum 12 miesięcznej gwarancji od daty odbioru przedmiotu umowy przez strony bez uwag, | x | x |  | |  |
| Szkolenie w zakresie podstawowej obsługi technicznej w cenie dostawy – część teoretyczna i praktyczna u Zamawiającego. | x | x |  | |  |

\* - wpisać TAK lub NIE

\*\* - opisać oferowane parametry