*Załącznik nr 1a*

**Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia**

**Zakup i dostawa fabrycznie nowej kosiarki bijakowej**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE** | | | | **PARAMETRY OFEROWANE** | |
| **DANE TECHNICZNE** | | | | | **WARTOŚĆ** | **DANE DODATKOWE**  (\*\* opisać) |
| **1** | **Marka i model |** | | | | | |
| Układ zawieszenia |  | Trzy punktowy KAT. 1 |  | |  |
| Obroty WOM do zasilenia kosiarki | Obr/min | 540 |  | |  |
| Moc ciągnika współpracującego | KM | 35 |  | |  |
| Waga ciągnika współpracującego | kg | 1850 |  | |  |
| Kraj produkcji |  | Kraje UE |  | |  |
| Rok produkcji |  | Min. 2023 r. |  | |  |
| Stan maszyny |  | Fabrycznie nowa |  | |  |
| Waga kosiarki | kg | Maks. 320 |  | |  |
| Minimalna wysokość koszenia | mm | 15 |  | |  |
|  | Maksymalna wysokość koszenia | mm | 80 |  | |  |
| Minimalna pojemność kosza do zbioru trawy | l | 900 |  | |  |
| Minimalna szerokość robocza kosiarki | mm | 1500 |  | |  |
| Maksymalna szerokość kosiarki | mm | 1800 |  | |  |
| Otwieranie kosza |  | hydrauliczne |  | |  |
| Opróżnianie kosza |  | Niski wysyp |  | |  |
| Układ prowadzenia kosiarki |  | Koła podporowe min. przednie |  | |  |
|  | Narzędzie tnące |  | Młotki/noże łopatkowe |  | |  |
|  | Minimalna ilość noży tnących | szt | 50 |  | |  |
| Możliwość wertykulacji trawnika po zmianie narzędzia tnącego |  | TAK |  | |  |
| Wyposażenie dodatkowe |  | Wałek WOM |  | |  |
|  |  | komplet noży do wertykulacji ze zbiorem |  | |  |
|  | łącznik centralny |  | |  |
|  | **SERWIS** | szt | 1 |  | |  |
| **2** | Sprzedawca na dostarczoną kosiarkę udzieli minimum 12 miesięcznej gwarancji od daty odbioru przedmiotu umowy przez strony bez uwag, |  |  |  | |  |
| Szkolenie w zakresie podstawowej obsługi technicznej w cenie dostawy – część teoretyczna i praktyczna u Zamawiającego. |  |  |  | |  |

\* - wpisać TAK lub NIE

\*\* - opisać oferowane parametry