Załącznik 2a

**Załącznik do formularza oferty**

**Ciągnik rolniczy i pług do odśnieżania fabrycznie nowy rok produkcji 2019 - 2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.P.**  | **WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE**  | **PARAMETRY OFEROWANE** |
| **PARAMETRY TECHNICZNE CIĄGNIKA** | **SPEŁNIA****- TAK /****NIE\***(\* określić) | **DANE DODATKOWE**(\*\* opisać) |
| **1** | **SILNIK** |
| Moc minimum  | Kw/KM | 86kW/117KM |  |  |
| Ilość cylindrów | szt | 4 |  |  |
| Pojemność skokowa minimum | cm3 | 4000 |  |  |
| Obroty znamionowe | obr/min | 2200 |  |  |
| Zbiornik paliwa MINIMUM/AdBlue  | litry | 200/25 |  |  |
| Prędkość maksymalna | km/h | 40 |  |  |
| **2** | **NAPĘD** |
| SKRZYNIA biegów: minimum:  | przód/tył | 24/18 |  |  |
| Rewers | x | mechaniczny |  |  |
| **3** | **NAPĘD WOM** |
| WOM tylny minimum  | obr/min | 540/540E |  |  |
| **4** | **PODWOZIE** |
| Koła przód- felgi spawane | x | 420/70R24 |  |  |
| Koła tył – felgi spawane | x | 520/70R38 |  |  |
| Błotniki przednie stałe | x |  |  |  |
| **5** | **PODNOŚNIK TYLNY**  |
|  | Sterowanie tylnym podnośnikiem | x | elektrohydrauliczne |  |  |
| **6** | **HYDRAULIKA** |
| Sterowanie mechaniczne | x | x |  |  |
| Pompa hydrauliczna o wydajności minimum  | l/min | 70 |  |  |
| Szybkozłącza hydrauliczne | szt. | 6 + 1 |  |  |
| **7** | **TUZ PRZEDNI Z WYPROWADZENIEM HYDRAULIKI PRZEDNIEJ** |
| Udźwig przedniego podnośnika minimum | kg | 2400 |  |  |
| Trzypunktowy układ zawieszenia kat. II | x | x |  |  |
| Możliwość podpięcia osprzętu do utrzymania dróg - pług odśnieżny | x | x |  |  |
| Kompatybilny z pługiem do odśnieżania | x | x |  |  |
| **8** | **KABINA** |
| Homologacja na dwie osoby w kabinie | x | x |  |  |
| Układ wentylacji i ogrzewania | x | x |  |  |
| Siedzenie kierowcy amortyzowane pneumatycznie z pasem bezpieczeństwa | x | x |  |  |
| Klimatyzacja | x | x |  |  |
| Ogrzewana szyba tylna i lusterka boczne | x | x |  |  |
| Wycieraczka szyby przedniej i tylnej | x | x |  |  |
| Reflektory robocze w dachu z przodu i z tyłu  | szt. | 2/2 |  |  |
| Kierownica regulowana minimum na wysokość | x | x |  |  |
| Otwieranie drzwi z obu stron | x | x |  |  |
| **9** | **WYPOSAŻENIE**  |
| Instrukcja – drukowana - w języku polskim | x | x |  |  |
| Błotniki kół przednich | x | x |  |  |
| Lampa błyskowa tzw. „kogut” kolor pomarańczowy | szt. | 1 |  |  |
| Min. dwa komplety kluczyków do pojazdu. | x | x |  |  |
| Gaśnica, trójkąt | szt. | 1/1 |  |  |
| Certyfikat CE, świadectwo homologacji. | x | x |  |  |
| Górny zaczep przesuwny | x | x |  |  |
| Dolna listwa zaczepowa | x | x |  |  |
| **10** | **WYMIARY I MASA** |
| Minimalna masa własna pojazdu | kg | 4000 |  |  |
| Maksymalna wysokość z kabiną  | mm | 2945 |  |  |
| Rozstaw osi  | mm | 2490 |  |  |
| **11** | **SERWIS** |
| Wykonawca na dostarczony pojazd udzieli minimum 18 miesięcznej gwarancji od daty protokolarnego odbioru przedmiotuumowy przez strony bez uwag, gwarancja bez limitu motogodzin,) w przypadku awarii uniemożliwiającej naprawę u Zamawiającego  | x | x |  |  |
| Szkolenie operatorów w zakresie podstawowej obsługi technicznej w cenie dostawy – część teoretyczna i praktyczna u Zamawiającego. | x | x |  |  |
|  | **PŁUG DO ODŚNIEŻANIA FABRYCZNIE NOWY – PARAMETRY TECHNICZNE** |
| **12** | Zawieszenie na przedni TUZ kat. II i III | x | x |  |  |
|  | Niezależnie sterowane odkładnice | szt. | 2 |  |  |
|  | Szerokość robocza w zależności od pozycji roboczych max/min (cm) (min. w pozycji strzałka 290 cm) | mm | 330/305 |  |  |
|  | Lemiesze metalowe |  |  |  |  |
|  | Oświetlenie obrysowe |  |  |  |  |
|  | Koła jezdne podporowe | szt. | 2 |  |  |
|  | Hydrauliczne sterowanie z ciągnika |  |  |  |  |
|  | Masa własna minimum  | kg | 750 |  |  |

 \* - wpisać TAK lub NIE

\*\* - opisać oferowane parametry