Załącznik nr 2a do SIWZ

|  |
| --- |
| **Zestawienie kosztów dostawy i montażu pomp ciepła** |
|  |
| Obiekt | Opis | Model urządzenia |  | Moc KW | Sztuk | Razem moc KW | Cena jednostkowa brutto | Cena łącznie brutto |
| **OSP Dubeninki** | Garaż – pojedyncze urządzenie podsufitowe  o mocy 5,6KW   |   |  | 5,6 | 1 | 5,6 |  |  |
| Garaż – pojedyncze urządzenie podsufitowe o mocy 11,1KW  |   |  | 11,1 | 1 | 11,1 |  |  |
| Pozostałe pomieszczenia system multi split - agregat zew. |   |  |  | 1 | 0 |  |  |
| Świetlica urządzenie ścienne o mocy 5,6 KW  |   |  | 5,6 | 2 | 11,2 |  |  |
| Pozostałe pomieszczenia system multi split - agregat zew. |   |  |  | 1 | 0 |  |  |
| Pozostałe pomieszczenia system multi split - jedn. wew. ścienne |   |  | 2,9 | 4 | 11,6 |  |  |
| Materiały pomocnicze , elektryczne , pompki skroplin , zawiesia  |   |  |  | 1 | 0 |  |  |
| Pompa ciepłą do CWU powietrze-woda  |   | CWU | 3,2 | 1 | 3,2 |  |  |
| Montaż i uruchomienie  |   |  |  | 9 | 0 |  |  |
| **Razem** | 8 | 39,5 | x |  |
| **Sal a gimnastyczna Dubeninki** | Sala gimnastyczna, jednostki podsufitowe o mocy 18,2 KW |  |  | 18,2 | 2 | 36,4 |  |  |
| Materiały pomocnicze , elektryczne , pompki skroplin , zawiesia |  |  |  | 1 | 0 |  |  |
| Montaż i uruchomienie |  |  |  | 2 | 0 |  |  |
| **Razem** | 2 | 36,4 | x |  |
| **Świetlica Linowo** | Agregat zewnętrzny multi split |  |  |  | 2 | 0 |  |  |
| Jednostka wewnętrzna ścienna 3,8KW |  |  | 3,8 | 1 | 3,8 |  |  |
| Jednostka wewnętrzna ścienna 5,6KW |  |  | 5,6 | 1 | 5,6 |  |  |
| Jednostka wewnętrzna ścienna 2,9KW |  |  | 2,9 | 3 | 8,7 |  |  |
| Materiały pomocnicze , elektryczne , pompki skroplin , zawiesia |  |  |  | 1 | 0 |  |  |
| Pompa ciepłą do CWU powietrze-woda |  | CWU | 3,2 | 1 | 3,2 |  |  |
| Montaż i uruchomienie |  |  |  | 6 | 0 |  |  |
| **Razem** | 5 | 18,1 | x |  |
| **Sala gimnastyczna Żytkiejmy** | Sala gimnastycznea jednostki podsufitowe o mocy 11,1 KW |  |  | 11,1 | 2 | 22,2 |  |  |
| Pozostałe pomieszczenia multi split - agregat zew. |  |  |  | 1 | 0 |  |  |
| Jednostka wew. ścienna 2,9 KW |  |  | 2,9 | 3 | 8,7 |  |  |
| Materiały pomocnicze , elektryczne , pompki skroplin , zawiesia |  |  |  | 1 | 0 |  |  |
| Pompa ciepłą do CWU powietrze-woda |  | CWU | 3,2 | 1 | 3,2 |  |  |
| Montaż i uruchomienie |  |  |  | 6 | 0 |  |  |
| **Razem** | 5 | 30,9 | x |  |
| **OSP Pluszkiejmy** | Garaż – pojedyncze urządzenie podsufitowe  o mocy 5,6 KW |  |  | 5,6 | 1 | 5,6 |  |  |
| Świetlica urządzenie ścienne o mocy  5,6 KW |  |  | 5,6 | 1 | 5,6 |  |  |
| Pozostałe pomieszczenia system multi split - jedn. wew. ścienne |  |  | 2,9 | 1 | 2,9 |  |  |
| Pozostałe pomieszczenia system multi split - agregat zew. |  |  |  | 1 | 0 |  |  |
| Pompa ciepłą do CWU powietrze-woda |  | CWU | 3,2 | 1 | 3,2 |  |  |
| Materiały pomocnicze , elektryczne , pompki skroplin , zawiesia |  |  |  | 4 | 0 |  |  |
| **Razem** | 3 | 14,1 | x |  |
|  | **Cena brutto ogółem** |  |
|